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[bookmark: _Toc16572][bookmark: _Toc4064][bookmark: _Toc29050][bookmark: _Toc12907][bookmark: _Toc174732729]1  总  则
1.0.1  为规范四川省注仓式自保温装配式农房在工程中的应用，做到技术先进、安全适用、节能环保、经济合理，保证质量，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于抗震设防烈度为9度及以下地区的3层及3层以下层高不超过4米的注仓式自保温装配式农房的设计、施工及验收。
1.0.3  注仓式自保温装配式农房的设计、施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

[bookmark: _Toc174732730][bookmark: _Toc27232][bookmark: _Toc32049][bookmark: _Toc24551][bookmark: _Toc12809][bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc16009][bookmark: _Toc17740]2  术  语
2.0.1  注仓式自保温装配式农房 low-rise assembled integrated Housing
以钢筋混凝土框架结构和钢结构为主要体系，注仓式自保温装配集成墙体为非承重墙的低层农房。 
2.0.2  注仓式自保温装配集成墙体 assembled composite lightweight wall with cubicle casted-in-site
由原位装配的面板和内置保温材料及现场灌注的注仓料制成的一种新型墙体。

[bookmark: _Toc6531][bookmark: _Toc174732733][bookmark: _Toc23197][bookmark: _Toc32748][bookmark: _Toc18412][bookmark: _Toc2460][bookmark: _Toc11181][bookmark: _Toc26346][bookmark: _Toc21290]
3  材  料
[bookmark: _Toc1446][bookmark: _Toc22243][bookmark: _Toc174732734][bookmark: _Toc6167][bookmark: _Toc21298]3.1  混凝土、钢筋和钢材
3.1.1  主体结构所用的混凝土、钢筋及钢材的力学性能指标和耐久性要求等应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010和《钢结构设计标准》GB50017的规定。
3.1.2 注仓式自保温装配集成墙体的面板性能指标应符合现行行业标准《混凝土外墙挂板》JC/T 2356的有关规定。其所用混凝土和钢丝网应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010和现行行业标准《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19的规定，并应满足下列要求：
1  混凝土强度等级不应低于C30；
2  钢丝网直径宜为3～4mm，其抗拉强度不应小于550MPa。

[bookmark: _Toc327][bookmark: _Toc28968][bookmark: _Toc20254][bookmark: _Toc32625][bookmark: _Toc174732735][bookmark: _Toc6599][bookmark: _Toc18556]3.2  注仓料与保温材料
3.2.1  注仓料可采用石膏基砂浆、泡沫混凝土、聚苯颗粒混凝土等，应符合国家现行标准的规定。  
[bookmark: _Toc2251][bookmark: _Toc27681][bookmark: _Toc18885][bookmark: _Toc14515][bookmark: _Toc15792][bookmark: _Toc16862][bookmark: _Toc174732737]3.2.2  保温材料可采用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、硬泡聚氨酯板等，应符合国家现行标准的规定。
3.2.3 当采用其他种类的注仓料、保温材料时，其性能应符合国家现行相关标准的规定。

[bookmark: _Toc4139][bookmark: _Toc22684]3.3  连接材料
[bookmark: _Toc19594][bookmark: _Toc23828]3.3.1  钢结构连接用螺栓、锚栓、铆钉以及焊接材料应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661以及现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。
3.3.2  注仓式自保温装配集成墙体用连接件应符合下列规定：
1  连接件采用热镀锌和锌合金镀层的钢带及钢板时，其性能应符合现行国家标准《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518的规定；
2  连接件采用镀锌铝镁的钢带及钢板时，其性能应符合现行行业标准《连续热镀铝锌镁合金镀层钢板及钢带》YB/T 4634的规定；
3  连接件所用钢材牌号不应低于S350GD；
4  连接件板厚度不应小于2.0mm。
3.3.3 注仓式自保温装配集成墙体用锚栓、自攻螺钉和射钉的选用和性能应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145和现行国家标准《六角法兰面自钻自攻螺钉》GB/T 15856.4、《六角头自攻螺钉》GB/T 5285和《射钉》GB/T 18981的规定，并应满足下列要求：
1  锚栓性能等级不应小于4.6级，直径不应小于8mm；
2  自攻螺钉的规格不应小于ST4.8；
3  射钉表面应镀锌、钝化，其直径不应小于3mm。
[bookmark: _Toc1461][bookmark: _Toc20739][bookmark: _Toc24310][bookmark: _Toc174732739][bookmark: _Toc6407][bookmark: _Toc18014][bookmark: _Toc10600][bookmark: _Toc20621][bookmark: _Toc25415]
4  建筑设计
[bookmark: _Toc23682][bookmark: _Toc2195][bookmark: _Toc174732740][bookmark: _Toc21343][bookmark: _Toc6149]4.1  一般规定
[bookmark: _Toc10569][bookmark: _Toc14731][bookmark: _Toc174732744][bookmark: _Toc12507][bookmark: _Toc17169]4.1.1  注仓式自保温装配式农房建筑设计应符合国家现行标准《住宅设计规范》GB 50096和《住宅建筑规范》GB 50368的规定。
4.1.2  注仓式自保温装配式农房应按照集成设计原则，将建筑与结构、给排水、暖通、电气、智能化和燃气等专业进行协同设计，做到设计合理，技术先进。
4.1.3  注仓式自保温装配式农房应符合国家和地方现行标准对建筑适用性能、安全性能、环境性能、经济性能、耐久性能等方面的综合规定，以提高建筑性能和质量。

[bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc8519]4.2  建筑性能
4.2.1  注仓式自保温装配式农房的防火设计应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016和《农村防火规范》GB 55039的规定。
4.2.2  注仓式自保温装配式农房的节能设计应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《民用建筑热工设计规范》GB 50176以及现行地方标准《四川省居住建筑节能设计标准》DBJ 51/T 5027等有关规定。
4.2.3  注仓式自保温装配式农房的隔声设计应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118等的规定。

[bookmark: _Toc3352][bookmark: _Toc26408]4.3  平面、立面与空间
4.3.1  注仓式自保温装配式农房平面应按套型设计，并满足《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368 的设计要求。
4.3.2  注仓式自保温装配式农房平面设计应符合下列规定：
1  平面几何形状宜规则，其凹凸变化及长宽比应满足相关要求；
2  平面应兼顾注仓式自保温装配式墙体的特性，满足结构受力及构件设计要求；
3  设备与管线宜集中设置，并应进行管线综合设计；
4  平面尺寸宜采用标准模数，提高建筑标准化程度。
4.3.3  注仓式自保温装配式农房立面设计应符合下列规定：
1  立面设计应符合当地风貌要求和地域文化特色；
2  外墙、阳台板、空调板、外门窗、遮阳及装饰等部品应进行标准化设计；
3  立面门窗洞口宜上下对齐、成列布置；
4  外墙的装饰面层宜采用清水混凝土、装饰混凝土、免抹灰涂料和反打面砖等耐久性强的建筑材料。
4.3.4  注仓式自保温装配式农房应根据空间需求、主体结构、设备管线及装修等要求确定合理的层高及净高，并应结合屋盖技术层厚度、梁高等要求综合确定。

[bookmark: _Toc13166][bookmark: _Toc13402]4.4  墙体与屋面设计
4.4.1  外围护墙和内隔墙宜采用注仓式自保温装配集成墙体，并应符合现行地方标准《四川省注仓式自保温装配集成墙体应用技术标准》DBJ51/T 272和现行团体标准《注仓式装配复合轻质墙体应用技术标准》T/ASC 53、T/CCES 54的规定。
4.4.2  墙体应根据建筑所在地区的气候条件、使用功能、工程环境等综合确定抗风性能、抗震性能、耐撞击性能、防火性能、水密性能、气密性能、隔声性能、热工性能和耐久性能等要求。
4.4.4  屋面设计应符合下列规定： 
1 屋面防水设计应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 
55030、《屋面工程技术规范》GB 50345 中的相关规定，并应具有良好的排水功能，宜采用有组织排水系统； 
2 屋面采用太阳能系统时，应与屋面进行一体化设计，应满足现行标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368 的规定。


[bookmark: _Toc27702][bookmark: _Toc1003][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc31087][bookmark: _Toc20763]5  结构设计
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc2690][bookmark: _Toc174732745][bookmark: _Toc19748][bookmark: _Toc21485][bookmark: _Toc24631]5.1  一般规定
[bookmark: OLE_LINK3]5.1.1  注仓式自保温装配式农房的结构设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011和《钢结构设计标准》GB 50017的规定。 
5.1.2  注仓式自保温装配式农房结构设计的荷载、作用及其组合应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153、《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定。
5.1.3  注仓式自保温装配式农房的平面形状宜简单、规则、对称，质量、刚度、承载力分布宜均匀。 
5.1.4  注仓式自保温装配式农房的质量和刚度沿高度宜均匀、无突变，不宜采用错层结构。 

[bookmark: _Toc17332][bookmark: _Toc12644]5.2  结构体系
5.2.1  注仓式自保温装配式农房的主体结构宜采用钢筋混凝土框架结构和钢框架结构。
5.2.2  注仓式自保温装配式农房的结构体系应符合下列规定：
1  应具有明确的计算简图和合理的传力路径；
2  应具有适宜的承载能力、刚度、耗能能力及稳定性；
3  应避免因部分结构或构件的破坏而导致整个结构丧失承载能力；
4  对可能出现的薄弱部位应采取有效的加强措施。
5.2.3  注仓式自保温装配式农房的结构布置应符合下列要求：
1  结构的竖向和水平布置宜使结构具有合理的刚度和承载力分布，避免因刚度和承载力突变或结构扭转效应而形成薄弱部位；
2  结构传力直接简单，应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径，当设置伸缩缝、防震缝或沉降缝时，应满足相应的功能要求；
3  结构布置应与建筑设计相协调，结构体系中梁、柱、支撑等水平抗侧力构件布置，均宜经比选、优化确定；
4  应具备必要的刚度和承载力、良好的变形能力、耗能能力和稳定能力。
5.2.4  在风荷载或多遇地震标准值作用下，注仓式自保温装配式农房弹性层间位移角应满足下列要求：
1  钢筋混凝土框架结构不应大于1/550；
2  钢框架结构不应大于1/250。
5.2.5  楼板可采用现浇楼板和预制楼板，其设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定。
5.2.6  楼梯可采用现浇混凝土楼梯、预制混凝土板式楼梯或预制钢结构楼梯，其设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

[bookmark: _Toc16679]5.3  基础设计
5.3.1  地基基础设计应符合国家现行标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《岩土工程勘察规范》GB 50021及《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的有关规定。
5.3.2  基础埋置深度不宜小于700mm，在满足地基承载力、稳定和变形条件下，基础宜浅埋。基底应进入地基持力层不小于150mm，基底垫层厚度不应小于100mm。
5.3.3  当天然地基遇有不良土质不能满足地基承载力和变形等设计要求，或需要利用冲填土、杂填土、淤泥质土、素填土等软弱土层作为地基持力层时，地基应采用换填法等方式处理。同一结构单元应采用同一种地基处理方法。
5.3.4  建筑物基础一般采用条形基础，也可采用筏形基础或桩基础。当采用浅基础时，室内外管网的连接应考虑地基变形产生的影响。
5.3.5  条形基础的宽度不宜小于500mm；筏形基础底板厚度不宜小于400mm，受力钢筋直径不宜小于12mm，间距不宜小于150mm，也不宜大于300mm。
5.3.6  当采用砌体基础时，基础顶部应设置圈梁，圈梁高不应小于200mm，混凝土强度等级不应低于C25，圈梁内配置的纵筋不应小于4Ф12，箍筋不应小于Ф6@200。
[bookmark: _Toc24266][bookmark: _Toc32353][bookmark: _Toc30871][bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc174732750]

[bookmark: _Toc24038][bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc28055][bookmark: _Toc22058][bookmark: _Toc22193]6  机电设计
[bookmark: _Toc5652]6.1  一般规定
6.1.1  机电系统的设计应结合当地气候条件及建筑设计节能要求综合确定，并应符合现行国家标准的相关规定。
6.1.2  设备与管线系统应选型合理、定位准确，机电设计不得影响主体结构安全。
6.1.3  设备与管线穿越墙体、楼板、屋面板时，应采取防水、防火、隔声、隔热等措施。
6.1.4  设备与管线安装应满足结构设计要求，当管线穿越结构构件时应预留相应的沟、槽、孔洞或套管。主体结构浇筑或安装完成后，不应随意开槽、钻孔、打洞。
6.1.5 在注仓式自保温装配式农房中，配管与主管道之间、部品与配管之间及部品相互之间的连接接口宜标准化，并应满足安装、使用及维护的便捷性要求。

[bookmark: _Toc6462]6.2  给排水设计
6.2.1  注仓式自保温装配式农房给水排水设计应满足《四川省住宅设计标准》DBJ51/T 168的相关规定。
6.2.2  注仓式自保温装配式农房设计选用的给排水器具设备应节水、节能。
6.2.3  排水立管不宜设在与卧室相邻的内墙，因条件限制必须设置在与卧室相邻的内墙时，应设置隔声措施，隔声效果应满足《建筑环境通用规范》GB55016的规定。
6.2.4  集成式或整体式厨房、卫浴的给水、热水、排水管道接口应设置在便于检修的位置。
6.2.5  管道在构件内敷设时应具备维护、更换条件，且应考虑保温防结露措施。
6.2.6  应选用耐腐蚀、寿命长、降噪性能好、便于安装、连接可靠、密封性能好的管道、管件及设备。

[bookmark: _Toc18385]6.3  电气及智能化设计
6.3.1  注仓式自保温装配式农房应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《四川省住宅设计标准》DBJ51/168的相关规定。
6.3.2  注仓式自保温装配式农房的电气与智能化设备及管线安装应符合下列规定：
1  电气和智能化系统水平管线宜敷设在吊顶空间、楼板架空层或隔墙空腔内，不宜穿越预制受力构件。
2  配电箱、智能化配线箱不宜暗装在预制墙板内，宜设置在现浇或砌筑墙体上。
3  开关、插座、接线盒等在预制墙板内暗设时，其孔洞应准确定位，并在预制墙体深化设计阶段一次预埋完成。接线盒应可靠固定，防止浇筑移位。隔墙两侧的电气和智能化设备不得穿透墙体直接连通。
6.3.3  注仓式自保温装配式农房的防雷设计应符合下列规定：
1  应充分利用装配式结构构件内的金属体作为防雷引下线，各金属部件之间均应连成电气通路。所有防雷引下线上端与接闪网、下端与接地装置之间可靠连接。
2  外墙金属栏杆、金属窗框、预制凸窗、预制空调板等预制部品部件应通过预埋连接板、附加连接导体与主体结构内防雷装置可靠连接。
3  各电气系统应采用同一接地装置，接地装置的接地电阻值应满足各种接地的最小电阻值的要求。
6.3.4  注仓式自保温装配式农房光伏发电系统设计应符合下列规定：
1  光伏发电系统的设置应结合当地气候条件、能源结构及经济发展水平，因地制宜地利用太阳能资源。
2  与公共电网连接的光伏发电系统，应在并网点设置具有明显断开点的隔离装置，并装设过压、欠压、过频、欠频及防孤岛保护等安全保护装置。
3  光伏组件的金属外框应可靠接地。

[bookmark: _Toc8788]6.4  暖通设计
6.4.1  注仓式自保温装配式农房的暖通空调设计应与建筑设计同步，应结合建筑平面和结构设计，对灶、烟道、烟囱、暖通空调设施等进行布置（或预留条件）。
6.4.2  注仓式自保温装配式农房宜采用自然通风方式改善室内环境。
6.4.3  当被动方式不能满足室内环境控制需求时，建筑应采用适宜的暖通空调技术，选用低噪声、高能效的节能型设备，维持良好的热舒适性，降低建筑能耗。
6.4.4  暖通设备宜采用通用规格部品，风管、水管、风口、管件、预埋套管、预留洞口等宜按照国家规范要求的标准模数设计。
6.4.5  暖通空调管线穿越注仓式自保温墙体须设置专用保温套管，穿仓孔洞应密封处理。
6.4.6  厨房应设置外窗，宜设置机械排风装置。无可开启外窗的卫生间应设防止回流的机械通风设施。厨房和卫生间的机械通风设施的排风管道应排至室外。




[bookmark: _Toc29893]7  施  工
[bookmark: _Toc24285][bookmark: _Toc22907]7.1  一般规定
7.1.1  注仓式自保温装配式农房的施工单位应建立完善的安全、质量、环境和职业健康管理体系。
7.1.2  注仓式自保温装配式农房的施工，应由具备相应安装资质的单位进行。安装应符合施工图设计及安装规范的要求。施工前，施工单位应编制下列技术文件，并按规定进行审批和论证：
1  施工组织设计及配套的专项施工方案；
2  安全专项方案；
3  环境保护专项方案。
7.1.3  施工单位应根据注仓式自保温装配式农房的特点，选择合适的施工方法，制定合理的施工顺序，并尽量减少现场支模和脚手架用量，提高施工效率。
7.1.4  施工所用的设备、机具、工具和计量器具，应满足施工要求，并应在合格检定有效期内。
7.1.5  注仓式自保温装配式农房应遵守国家环境保护的法规和标准，采取有效措施减少各种粉尘、废弃物、噪声等对周围环境造成的污染和危害，并应采取可靠有效的防火等安全措施。
7.1.6  施工前，施工单位应对装配式钢结构建筑的现场施工人员进行相应专业技
术培训和安全交底，起重指挥、起重工、电工、电焊工等特种作业人员，必须经
过专业技能培训且专业考试合格，持特种作业资格证书上岗。
7.1.7  施工单位应对进场的部品部件进行检查，合格后方可使用。
7.1.8  为防止预制构件在安装过程中因不合理受力造成损伤、破坏或高空滑落，
应严格执行施工方案。
7.1.9  注仓式自保温装配式农房的建筑设备安装施工除应符合本标准外，尚应符合现行国家和四川省有关标准的规定。

[bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc20846]7.2  主体结构施工
7.2.1  注仓式自保温装配式农房应根据工程特点进行施工阶段设计，进行施工阶段设计时，选用的设计指标应符合设计文件、现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010和《钢结构设计标准》GB 50017等有关规定。施工阶段结构分析的荷载效应组合和荷载分项系数取值，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009等有关规定。
7.2.2  注仓式自保温装配式农房的主体结构施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定。
[bookmark: _Toc23300][bookmark: _Toc3486][bookmark: _Toc174732754][bookmark: _Toc30476]
[bookmark: _Toc2242][bookmark: _Toc30829]7.3  地基和基础施工
7.3.1  地基和基础施工应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004的有关规定。
7.3.2  地基和基础施工前，应了解邻近既有建筑物或构筑物的结构形式、基础埋深和地基情况等；当地基和基础施工可能影响邻近既有建筑物或构筑物的安全时，应采取有效的处理措施。
7.3.3  地基和基础施工的轴线定位点、高程水准基点，应妥善保护，并定期复测。
7.3.4  地基和基础宜避开雨天施工；雨期施工时，应采取排水及覆盖措施。
7.3.5  地基和基础冬期施工时，应符合下列规定：
1  应清除现场道路和施工地点的冰雪；
2  应挖除影响地基和基础施工的冻土，并应采取防冻措施；
3  不得使用冻结的材料进行基槽回填。
7.3.6  地基和基础施工过程中，当遇有沟槽、洞穴、古井、古墓、暗塘等软硬不均匀土层时，应挖除软弱土层或填充物，并应换土填实；当遇有文物、化石或古迹遗址等时，应立即保护好现场并报请当地文物管理部门处理。
7.3.7  对特殊土地基，宜按国家现行相关标准或根据当地经验采取处理措施。

[bookmark: _Toc4329][bookmark: _Toc295]7.4  墙体施工
7.4.1  注仓式自保温装配集成墙体施工应符合现行地方标准《四川省注仓式自保温装配集成墙体应用技术标准》DBJ51/T 272和现行团体标准《注仓式装配复合轻质墙体应用技术标准》T/ASC 53、T/CCES 54的规定。
7.4.2  注仓式自保温装配集成墙体应在主体结构分部工程验收合格后施工。
7.4.3  注仓式自保温装配集成墙体可采用下列施工流程：
基层清理→测量放线→连接件安装→洞口处面板安装→单侧墙体面板安装→管线预埋→保温材料安装→另一侧墙体面板安装→界面缝封闭→浇筑注仓料。
7.4.4  注仓式自保温装配集成墙体的面板之间、面板与主体结构之间形成的界面缝应采用柔性材料填充，其构造应根据气候分区进行适配性设计。当采用柔性砂浆时，其断裂伸长率应满足设计和现行相关标准的要求。


[bookmark: _Toc2813][bookmark: _Toc16484]8  验  收
8.0.1  注仓式自保温装配式农房建筑工程施工质量的检查和验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205；现行地方标准《四川省注仓式自保温装配集成墙体应用技术标准》DBJ51/T 272；现行团体标准《注仓式装配复合轻质墙体应用技术标准》T/ASC 53、T/CCES 54等的规定。
8.0.2  检验批的划分应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
8.0.3  检验批质量验收合格应符合下列规定：
1  主控项目的质量经抽查检验均应合格。
2  一般项目的质量经抽样检验应合格；一般项目当采用计数抽样检验时，其合格点率应达到80%及以上，且最大偏差不应超过其允许值的1.5倍。
3  应具有完整的质量验收记录，质量检验记录应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
8.0.4  验收时应检查下列文件和记录：
1  工程设计文件、安装深化设计图纸及其他设计文件；
2  原材料、构件及连接件的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和抽样复检报告；
3  隐蔽工程验收记录；
4  施工记录；
5  检验批和分项工程质量验收记录；
6  其他必要的文件和记录等。
8.0.5  当施工质量不满足要求时，应经返工、返修后重新按有关规定进行验收。
8.0.6  施工质量验收合格后，验收文件应存档备案。



[bookmark: _Toc1489][bookmark: _Toc20057][bookmark: _Toc25963][bookmark: _Toc174732756][bookmark: _Toc4235][bookmark: _Toc18500][bookmark: _Toc20511]本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
    1）表示很严格，非这样做不可的：
      正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
    2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
      正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
    3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：
      正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
    4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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[bookmark: _Toc19171][bookmark: _Toc8823][bookmark: _Toc13683][bookmark: _Toc10636][bookmark: _Toc29681][bookmark: _Toc20562][bookmark: _Toc174732757][bookmark: _Toc27533]引用标准名录
1 《建筑地基基础设计规范》GB 50007
2 《建筑结构荷载规范》GB 50009
3 《混凝土结构设计标准》GB/T 50010
4 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011
5 《建筑设计防火规范》GB 50016
6 《钢结构设计标准》GB 50017
7 《岩土工程勘察规范》GB 50021
8 《住宅设计规范》GB 50096
9 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118
10 《民用建筑热工设计规范》GB 50176
11 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202
12 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
13 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
14 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
15 《住宅建筑规范》GB 50368
16 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
17 《钢结构焊接规范》GB 50661
18 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666
19 《钢结构工程施工规范》GB 50755
20 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231
21 《民用建筑电气设计标准》GB 51348
22 《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003
23 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015
24 《建筑环境通用规范》GB 55016
25 《建筑防火通用规范》GB 55037
26 《农村防火规范》GB 55039
27 《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518
28 《六角头自攻螺钉》GB/T 5285
29 《六角法兰面自钻自攻螺钉》GB/T 15856.4
30 《射钉》GB/T 18981
31 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18
32 《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19
33 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33
34 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46
35 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79
36 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145
37 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298
38 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235
39 《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398
40 《泡沫混凝土》JG/T 266
41 《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420
42 《连续热镀铝锌镁合金镀层钢板及钢带》YB/T 4634
43 《四川省住宅设计标准》DBJ51/168
44 《四川省居住建筑节能设计标准》DBJ 51/T 5027
45 《四川省注仓式自保温装配集成墙体应用技术标准》DBJ51/T 272
46 《注仓式装配复合轻质墙体应用技术标准》T/ASC 53、T/CCES 54
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1.0.1  注仓式自保温装配式农房是以钢筋混凝土框架结构和钢结构为主要体系，以注仓式自保温装配集成墙体为非承重墙的低层农房。
注仓式自保温装配集成墙体是一种充分发挥预制混凝土构件装配和注仓料现浇工艺优点的新型复合墙体，墙体通过连接件与主体结构连接，保温材料、水暖电管线内置同步安装。试验表明，墙体抗弯性能、抗冲击性能和吊挂力等基本力学性能良好，各项指标均远高于《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169的规定；墙体的抗震和耐火性能要求也符合国家现行相关规范的规定。
1.0.2  根据墙体用于框架结构的拟静力试验，墙体在加载初期能与框架实现协同作用，随着位移角逐渐增大，墙体与框架梁柱间逐渐出现裂缝并有一定发展，但直至达1/50层间位移角，连接部位无明显破坏；加载至1/25层间位移角，墙体也未发生严重破坏，连接未脱落。试验表明，墙体和主体结构连接可靠，变形协调，抗震性能良好。
1.0.3 本条规定了本标准与其他现行标准规范的关系。凡国家现行标准中已有明确规定的，本标准不再重复。





[bookmark: _Toc13783][bookmark: _Toc14527][bookmark: _Toc9649][bookmark: _Toc10447][bookmark: _Toc22726][bookmark: _Toc32056][bookmark: _Toc16383][bookmark: _Toc32496][bookmark: _Toc12240][bookmark: _Toc12548][bookmark: _Toc9779][bookmark: _Toc174732761][bookmark: _Toc1214][bookmark: _Toc17750][bookmark: _Toc27023][bookmark: _Toc174732763][bookmark: _Toc2435][bookmark: _Toc1107][bookmark: _Toc1154][bookmark: _Toc22451][bookmark: _Toc7734]3  材料及部品
[bookmark: _Toc32127][bookmark: _Toc10531][bookmark: _Toc4106][bookmark: _Toc28532][bookmark: _Toc4650][bookmark: _Toc29730][bookmark: _Toc18967]3.2  注仓料与保温材料
3.2.1  石膏基砂浆的性能指标可参照现行建材行业产品标准《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023和中国工程建设标准化协会标准《石膏基自流平砂浆应用技术规程》T/CECS 847的有关规定；泡沫混凝土的性能指标可参照现行建工产品标准《泡沫混凝土》JG/T 266和现行行业标准《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的规定。聚苯颗粒混凝土的性能指标可参照现行建材行业产品标准《聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土》JC/T 2458的有关规定。 
3.2.2  模塑聚苯乙烯泡沫塑料板的性能指标可参照现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》GB/T 10801.1和《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的有关规定。挤塑聚苯乙烯泡沫板的性能指标可参照现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2和《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595的有关规定。硬泡聚氨酯板的性能指标可参照现行建工行业产品标准《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420的有关规定。
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[bookmark: _Toc2406][bookmark: _Toc32027][bookmark: _Toc20618][bookmark: _Toc9409][bookmark: _Toc174732766][bookmark: _Toc958][bookmark: _Toc31388]3.3.3  规定锚栓性能等级不小于4.6级，直径不小于8mm，是根据墙体在受到风荷载和设防烈度地震作用下的水平地震作用进行计算。锚栓的受剪承载力计算应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定。
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4  建筑设计
[bookmark: _Toc174732767][bookmark: _Toc20200][bookmark: _Toc21735][bookmark: _Toc17067][bookmark: _Toc29528][bookmark: _Toc12474][bookmark: _Toc7987][bookmark: _Toc24348]4.1  一般规定
4.1.1  注仓式自保温装配式农房建筑设计宜满足绿色建筑相关规范的要求。注仓式自保温装配式农房应按照建筑模数要求进行设计，使工业化建筑的各类部品构件能做到模块化和标准化，通过尺寸协调及互换通用，便于多样化设计。也便于多样化设计。 
4.1.2  注仓式自保温装配式农房建筑设计应注意与结构、给排水、暖通、电气、智能化等各工种在设计中的各个阶段（如方案、初步设计、施工图）的密切配合与协调，应综合考虑建筑集成一体化设计，避免现场随意改动。关于燃气的协同设计，因燃气设计需要专门的设计公司设计，应尽量在设计过程中与相关部门提前沟通做好预留。
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4.3.2  注仓式自保温装配式农房建筑平面设计在方案阶段应与相应的结构体系配合，便于结构专业布置承重构件，使结构受力合理、用材经济，充分发挥结构优势。建筑设计应重视其平面、立面和剖面的规则性，宜优先选用规则的形体，同时便于工厂化、集成化生产加工，提高工程质量，并降低工程造价。
4.3.3  注仓式自保温装配式农房建筑立面设计中可以通过建筑体量、材质肌理、色彩等变化，形成丰富多样的立面效果。
4.3.4  含装修在内的楼盖技术层厚度为h，普通住宅当≤250mm时，层高宜不小于2.8m；当250mm＜≤350mm 时，层高宜不小于2.9m；当＞350mm时，层高宜不小于3.0m。
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5.1.3~5.1.4  特别不规则的建筑会出现各种非标准的构件，不适宜采用注仓式自保温装配式农房。
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5.2.1  钢筋混凝土框架结构和钢框架结构，可以完全满足低层住宅建筑的需求。
5.2.2、5.2.3  强调了注仓式自保温装配式农房的结构体系在概念设计上的原则，宜采用规则的结构，不应采用严重不规则的结构。对于不规则结构，应按有关规定进行计算和采取相应的构造措施，可详见《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的具体要求。
在概念设计上，结构的平面和竖向布置应使结构具有合理的刚度、质量和承载力分布，避免因局部突变和扭转效应而形成薄弱部位；对可能出现的薄弱部位，在设计中应采取有效措施，增强其抗震能力，结构宜具有多道防线，避免因部分结构或构件的破坏而导致整个结构丧失承受水平风荷载、地震作用和重力荷载的能力。

[bookmark: _Toc17931]5.3  基础设计
5.3.2  国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定基础最小埋深为 500mm，本条文将埋深提高至不宜小于700mm，适用于本标准适用范围内的建筑，降低浅层填土、大气风化层带来的不均匀沉降风险。“基础宜浅埋”遵循规范基本原则，当浅层土承载力满足要求时，不应盲目加深基础。基槽开挖后必须验槽，确保基底进入连续稳定持力层≥150mm，杜绝基底置于软弱土层、回填土上。垫层厚度≥100mm，通常采用C15素混凝土，防止浇筑基础时扰动原状地基土。
5.3.3  同一结构单元采用不同地基处理方案，会造成地基刚度、压缩模量的差异，产生显著不均匀沉降，严重时造成结构损坏，因此要求统一处理方式。
5.3.4  注仓式自保温装配式农房的荷载沿墙体分布，优先选用条形基础；荷载大、地基软弱、需要控制整体沉降时，选用筏形基础；浅层地基承载力不足、软弱土层较厚时，采用桩基础。浅基础天然地基或处理地基均会产生沉降变形，室内外给水、排水、热力管线与基础外墙连接处，若未预留变形余量，容易出现管道断裂、接口渗漏的情况。
5.3.5  条文规定了基础最小构造尺寸与配筋控制要求，防止基础刚度不足、配筋过细、排布过密或过疏，保障基础耐久性与抗裂性能。
5.3.6  砌体基础整体性较弱，设置基础圈梁可以箍住砌体、调节不均匀沉降，防止基础及上部墙体出现贯通裂缝，提升结构抗震性能。


[bookmark: _Toc27439][bookmark: _Toc18655]6  机电设计
[bookmark: _Toc12758][bookmark: _Toc10876]6.1  一般规定
6.1.1  不同区域温湿度、日照、冻融、雨水条件差异较大，采暖、通风、给排水、电气管线的保温、防结露、防冻措施需因地制宜。机电方案不能独立于建筑节能体系，冷热源、通风、照明、配电系统选型与管路布置应与建筑围护结构、采光、保温构造协同设计。工程设计除执行本条外，还应执行防火、抗震、无障碍等相关配套标准。
6.1.2  设备选型应匹配建筑负荷条件，避免设备规格冗余或容量不足；管线平面、竖向定位应提前与建筑、结构专业协同。机电设计严禁在承重构件上随意开设过大孔洞，严禁管线荷载长期集中作用于局部结构构件，不得削弱梁、板、墙、柱有效截面。重型设备支座、吊架位置应由结构专业复核确认。
6.1.3  管线贯穿围护构件会形成贯通缝隙：穿越防火墙、楼板易造成火灾蔓延；穿越屋面、外墙易产生雨水渗漏；管线直接贯通墙体、楼板易形成热桥，造成能耗增加、结露，同时形成声桥传递噪声。应根据构件功能配套采用防火封堵材料、防水套管、密封填料、隔声衬垫、隔热隔断等措施。
6.1.4  机电管线综合工作应前置，孔洞、沟槽、套管在结构施工图阶段统一预留。如因特殊情况确需后期开孔，必须经结构专业验算并出具加固方案，履行审批手续。

[bookmark: _Toc21262]6.2  给排水设计
6.2.2  农村供水保障条件参差不齐，推广节水器具有利于降低日常用水量，减轻供水设施负荷。有条件项目可配套雨水收集、再生水利用设施，进一步提升水资源利用效率。
6.2.3  排水管道内水流、气流冲击管壁易产生持续噪声，卧室为主要休息空间，应优先将排水立管布置于卫生间、厨房等非居住侧墙体。受平面布局限制，立管不得不邻卧室墙体敷设时，可采用隔声管材、管道外包隔声吸声材料、设置管道井、墙体增设隔声构造等降噪手段，确保卧室噪声指标满足强制性通用规范限值。
6.2.4  针对装配式集成厨卫特点，避免管线接口隐蔽封闭后无法检修，降低后期渗漏维修难度。
6.2.5  墙内管线优先采用套管敷设方式，实现可抽换；冷水管道外壁设置保温防结露层，隔绝空气中水汽凝结。热水管道按规范设置保温隔热层，减少能耗。
6.2.6  结合农房使用特点，对给排水管材、配件综合性能提出选型要求，提升农房给排水系统耐久可靠性。

[bookmark: _Toc2498]6.3  电气及智能化设计
6.3.1  注仓式自保温装配式农房应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《四川省住宅设计标准》DBJ51/T 168的相关规定。
6.3.2  结合注仓式自保温装配集成墙体的特点，规范电气、智能化管线敷设路径与箱体、线盒预埋方式，保护预制构件结构性能，减少现场开孔破坏自保温构造。
6.3.3  条文规定了注仓式自保温装配式农房防雷系统构造做法，充分利用结构构件钢筋实现自然防雷，落实金属外围护构件等电位联结，采用共用接地系统保障人身与设备防雷安全。
6.3.4  针对注仓式自保温装配式农房光伏应用提出设计控制要求，兼顾资源合理利用、并网安全与防触电保护。

[bookmark: _Toc19073]6.4  暖通设计
6.4.1  根据农房功能需求及生活习性、特点，对灶、烟道、烟囱、空调通风等与建筑结合紧密的设施预留好孔洞和摆放位置，创造农房便捷实用的有利条件。
6.4.2  通过合理的建筑布局、良好的建筑朝向、开窗形式等，充分利用自然风压和热压排除室内余热余湿，达到改善室内环境的目的。自然通风不仅远比电风扇、空调等主动控温设施节能、节费，也更符合建筑使用者的生活习惯。
6.4.3  建筑暖通空调系统的选择应结合当地的气候特点、用能结构、经济水平、运维能力等因素综合确定，鼓励利用太阳能、空气能等可再生能源。
6.4.4  暖通设计应按照通用化、模数化、标准化的要求，以少规格、多组合的原则，实现建筑及部品部件的系列化和模块化。
6.4.6  厨房内热源较大，通过合理地设置烟囱、可开启外窗等措施，达到自然通风降温的目的。当自然通风无法满足降温和室内环境品质要求时，应设置机械排风装置。厨房和卫生间的排风道宜接至室外高点排放，排风口应避开外门窗，并采取避风、防雨、防墙面污染等措施。
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[bookmark: _Toc5476][bookmark: _Toc3354][bookmark: _Toc16215][bookmark: _Toc10997][bookmark: _Toc7786][bookmark: _Toc32225][bookmark: _Toc1114]7  施  工

[bookmark: _Toc27696][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc7347][bookmark: _Toc22102][bookmark: _Toc4914][bookmark: _Toc18856][bookmark: _Toc18139]7.1  一般规定
7.1.1  本条规定了从事注仓式自保温装配式农房建筑工程各专业施工单位的管理体系要求，以规范市场准入制度。以规范市场准入制度。
7.1.2  本条规定了注仓式自保温装配式农房施工前应完成施工组织设计、专项施工方案、安全专项方案、环境保护专项方案等技术文件的编制，并按规定审批论证，以规范项目管理，确保安全施工、文明施工。
施工组织设计一般包括编制依据、工程概况、资源配置、进度计划、施工总平面布置、主要施工方案、施工质量保证措施、安全保证措施及应急预案、文明施工及环境保护措施、季节性施工措施、夜间施工措施等内容，也可以根据工程项目的具体情况对施工组织设计编制内容进行取舍。编制专门的施工安全专项方案，以减少现场安全事故，规定现场安全生产要求。
现场安全主要包括结构安全、设备安全、人员安全和用火用电安全等。可参照现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146等的规定。
7.1.3  本条规定注仓式自保温装配式农房的施工应根据部品部件工厂化生产、现场装配化施工的特点，采用合适的安装工法，并合理安排协调好各专业工种的交叉作业，提高施工效率。
7.1.4  注仓式自保温装配式农房施工期间，使用的机具和工具必须进行定期检验，保证达到使用要求的性能及各项指标。
7.1.5  本条规定了安全、文明、绿色施工的要求。施工扬尘是最主要的大气污染源之一。施工中应采取降尘措施，降低大气总悬浮颗粒物浓度。施工中的降尘措施包括对易飞扬物质的洒水、覆盖、遮挡，对出入车辆的清洗、封闭，对易产生扬尘施工工艺的降尘措施等。
建筑施工废弃物对环境产生较大影响，同时建筑施工废弃物的产出，也意味着资源的浪费。因此减少建筑施工废弃物的产生，涉及节地、节能、节材和保护环境这一可持续发展的综合性问题。废弃物控制应在材料采购、材料管理、施工管理的全过程实施。应分类收集、集中堆放，尽量回收和再利用。施工噪声是影响周边居民生活的主要因素之一。现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523 是施工噪声排放管理的依据。应采取降低噪声和噪声传播的有效措施，如包括采用低噪声设备，运用吸声、消声、隔声、隔振等降噪措施，降低施工机械噪声影响。
7.1.6  注仓式自保温装配式农房施工应配备相关专业技术人员，施工前应对相关人员进行专业培训和技术交底。

7.3  地基和基础施工
7.3.2  农房建设场地周边常存在既有农房、围墙、管线等构筑物。基槽开挖、土方卸载、地下水变化会引起土体位移，进而造成邻近建筑沉降、开裂。施工前期应收集周边既有建筑基础形式、埋深、地基条件，评估施工扰动风险；必要时采取支护、降水控制、隔离、监测等技术措施。
7.3.3  保证基础轴线、标高准确，防止控制点被破坏、位移，造成基础定位、标高出现系统性偏差。
7.3.5  严格控制冬期地基基础施工质量，防止地基土冻胀、回填土体后期融沉，保障基础工程质量。
7.3.6  针对基槽验槽阶段遇到的地下空洞、软弱坑塘以及地下文物情况，明确处置原则，消除地基隐患，落实文物保护要求。

[bookmark: _Toc15080][bookmark: _Toc2711][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc4551][bookmark: _Toc27838][bookmark: _Toc18716][bookmark: _Toc10081]7.4  墙体施工
7.4.3  本条规定了注仓式自保温装配集成墙体的施工流程。测量放线时应标出墙框线和连接件定位线，标出每块面板安装的位置、门窗洞口位置，放线应清晰，位置应准确。
7.4.4  受环境温度变化、材料干缩、结构轻微位移影响，界面缝极易出现硬性开裂。刚性勾缝材料无法适应接缝变形，开裂之后会造成雨水渗透、气密性能下降、形成贯通式热桥，降低墙体保温效果。因此，面板界面缝优先选用具备形变能力的柔性填充材料。

[bookmark: _Toc31862][bookmark: _Toc26129][bookmark: _Toc14773][bookmark: _Toc31602][bookmark: _Toc29853][bookmark: _Toc12885][bookmark: _Toc23350]8  验  收
8.0.1  注仓式自保温装配式农房建筑的分部工程和分项工程的划分按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，各分部分项工程施工质量验收标准应符合下列标准要求： 
1  基础工程应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。 
2  主体结构应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。  
3  建筑节能应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 的规定。 
4  注仓式自保温装配集成墙体应符合现行地方标准《四川省注仓式自保温装配集成墙体应用技术标准》DBJ51/T 272和现行团体标准《注仓式装配复合轻质墙体应用技术标准》T/ASC 53、T/CCES 54。 
5  其他分部工程应符合相关的国家标准、行业标准和四川省地方标准的规定。
8.0.3  根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300规定检验批合格质量的有关要求。
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